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承诺书

北京市大兴区生态环境局：
北京化学试剂研究所有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。
特此承诺。





单位名称：                     （盖章）
法定代表人：                  （签字）
日 期：
 
 
 
 
 
 




企业基本信息
(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (化学试剂和助剂制造)
	序号
	记录内容
	生产单元
	名称
	数量或内容
	计量单位
	备注

	1
	原料
	分离精制单元
	
	
	
	

	
	
	制备单元
	
	
	
	

	
	
	危险废物暂存间
	
	
	
	

	
	
	成品单元
	
	
	
	

	
	
	生产单元
	乙二醇甲醚
	1.3
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	盐酸
	2.2
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	树脂
	0.12
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	硫酸
	0.045
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	异丙醇
	40
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	硼酸
	0.08
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	丙酮
	12.7
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	甲醇
	1.97
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	硝酸
	0.4
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	
	无水乙醇
	2.23
	t
	全厂原辅料总用量。

	
	
	纯水制备
	
	
	
	

	3
	能源消耗
	公用单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	分离精制单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	制备单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	危险废物暂存间
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	成品单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	生产单元
	用电量
	
	148178
	KWh
	全厂总用量。

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	纯水制备
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	4
	主要产品
	分离精制单元
	
	
	
	

	
	
	制备单元
	
	
	
	

	
	
	成品单元
	异丙醇
	150
	t/a
	

	
	
	
	硝酸
	30
	t/a
	

	
	
	
	盐酸
	35
	t/a
	

	
	
	
	乙醇
	100
	t/a
	

	
	
	
	甲醇
	100
	t/a
	

	
	
	
	硼源
	8
	t/a
	

	
	
	
	丙酮
	150
	t/a
	

	
	
	
	浓硫酸
	20
	t/a
	

	
	
	生产单元
	
	
	
	

	
	
	纯水制备
	
	
	
	

	5
	运行时间和生产负荷
	公用单元
	正常运行时间
	504
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	1704
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	8.62
	%
	本单位各类产品平均生产负荷，各产品负荷以季度产量除以设计年产能得到。

	
	
	分离精制单元
	正常运行时间
	504
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	1704
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	8.62
	%
	本单位各类产品平均生产负荷，各产品负荷以季度产量除以设计年产能得到。

	
	
	制备单元
	正常运行时间
	504
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	1704
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	8.62
	%
	本单位各类产品平均生产负荷，各产品负荷以季度产量除以设计年产能得到。

	
	
	危险废物暂存间
	正常运行时间
	504
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	1704
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	8.62
	%
	本单位各类产品平均生产负荷，各产品负荷以季度产量除以设计年产能得到。

	
	
	成品单元
	正常运行时间
	504
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	1704
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	8.62
	%
	本单位各类产品平均生产负荷，各产品负荷以季度产量除以设计年产能得到。

	
	
	生产单元
	正常运行时间
	504
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	1704
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	8.62
	%
	本单位各类产品平均生产负荷，各产品负荷以季度产量除以设计年产能得到。

	
	
	纯水制备
	正常运行时间
	504
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	1704
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	8.62
	%
	本单位各类产品平均生产负荷，各产品负荷以季度产量除以设计年产能得到。

	6
	主要产品产量
	分离精制单元
	甲醇
	/
	t
	

	
	
	
	丙酮
	/
	t
	

	
	
	
	硝酸
	/
	t
	

	
	
	
	异丙醇
	/
	t
	

	
	
	
	浓硫酸
	/
	t
	

	
	
	
	盐酸
	/
	t
	

	
	
	
	乙醇
	/
	t
	

	
	
	制备单元
	硝酸
	/
	t
	

	
	
	成品单元
	硝酸
	0.4
	t
	

	
	
	
	甲醇
	1.9
	t
	

	
	
	
	硼源
	1.8
	t
	

	
	
	
	乙醇
	2.1
	t
	

	
	
	
	浓硫酸
	0.028
	t
	

	
	
	
	盐酸
	2.2
	t
	

	
	
	
	丙酮
	12
	t
	

	
	
	
	异丙醇
	40
	t
	

	
	
	生产单元
	硼源
	/
	t
	

	
	
	纯水制备
	硼源
	/
	t
	

	7
	取排水
	公用单元
	工业新鲜水
	0
	t
	

	
	
	
	回用水
	0
	t
	

	
	
	
	生活用水
	1874
	t
	全厂总量。

	
	
	
	废水排放量
	1499
	t
	全厂总量。

	
	
	分离精制单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	制备单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	危险废物暂存间
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	成品单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	生产单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	纯水制备
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	8
	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	治理设施编号
	/
	
	本季度不涉及污染治理设施计划投资。

	
	
	
	治理设施类型
	/
	
	本季度不涉及污染治理设施计划投资。

	
	
	
	开工时间
	/
	
	本季度不涉及污染治理设施计划投资。

	
	
	
	建设投产时间
	/
	
	本季度不涉及污染治理设施计划投资。

	
	
	
	计划总投资
	/
	万元
	本季度不涉及污染治理设施计划投资。

	
	
	
	报告周期内累计完成投资
	/
	万元
	本季度不涉及污染治理设施计划投资。


(二)燃料分析表


表1-1 燃料分析表
	序号
	生产单元
	工艺名称
	类型
	参数
	单位
	值


实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息


表2-1 废气排放量
	排放口类型
	排放口编码
	排放口名称
	污染物
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	7月份
	8月份
	9月份
	季度合计
	

	其他合计
	挥发性有机物
	/ 
	/ 
	/ 
	0
	/

	
	非甲烷总烃
	/ 
	/ 
	/ 
	0
	/

	全厂合计
	VOCs
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	

	
	颗粒物
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/

	
	SO2
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/

	
	NOx
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	


表2-2 废水排放量
	排放口类型
	排放方式
	排放口编码
	排放口名称
	污染物
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	
	7月份
	8月份
	9月份
	季度合计
	

	一般排放口
	间接排放合计
	悬浮物
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/ 

	
	
	动植物油
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/ 

	
	
	化学需氧量
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/ 

	
	
	总磷（以P计）
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/ 

	
	
	氨氮（NH3-N）
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/ 

	
	
	pH值
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 

	
	
	五日生化需氧量
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	/ 

	全厂间接排放合计
	悬浮物
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	

	
	动植物油
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	

	
	化学需氧量
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	

	
	总磷（以P计）
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	

	
	氨氮（NH3-N）
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	

	
	pH值
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	

	
	五日生化需氧量
	/ 
	/ 
	/ 
	0 
	


注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
（二）超标排放信息

表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
	超标时段
	生产设施编号
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/m3）
	超标原因说明


表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
	超标时段
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/L）
	超标原因说明


（三）污染治理设施异常运转信息

表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
	（超标时段）
	故障设施
	故障原因
	各排放因子浓度（mg/m3）
	应对措施

	开始时段-结束时段
	
	
	污染因子
	排放范围
	


（四）结论

一、自行监测执行及合规判定分析 1.废水污染物 （1）pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮至少半年检测一次，本季度未开展检测。 （2）悬浮物、总磷、动植物油至少每年检测一次，本季度未开展检测。 2.无组织废气污染物 （1）厂界非甲烷总烃至少半年检测一次，本季度未开展检测。 （2）车间外无组织非甲烷总烃至少每年检测一次，本季度未开展检测。 二、本单位没有许可排放量的废气污染物，也没有许可排放量的废水污染物，不涉及实际排放量核算。 三、本季度没有污染物超标排放情况发生。 四、本季度没有污染防治设施异常情况发生。 
自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
	自动贮存/利用/处置设施编号
	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施
	是否超能力贮存/利用/处置
	是否超种类贮存/利用/处置
	是否超期贮存
	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况
	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因

	危险废物暂存间 - TS001 
	加强对固体废物的管理，建立健全《危险废物收集存放的管理规定》、《污染防治责任管理制度》等相关管理制度。 
	否 
	否 
	否 
	否 
	



