排污许可证执行报告

（年报）
排污许可证编号：9111011510166739XH002R

单位名称：北京化学试剂研究所有限责任公司

报告时段：2023年

法定代表人（实际负责人）：周玉斌

技术负责人：钱竹影

固定电话：010-80239116

移动电话：15811333453

排污单位名称（盖章）

报告日期：2024年02月21日

 
 
 
承诺书

北京市大兴区生态环境局：

北京化学试剂研究所有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

 
 
 
 
 
 
一、排污许可执行情况汇总表
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表1-1 排污许可执行情况汇总表
	[image: image2][image: image3]
项目
	内容
	报告周期内执行情况
	原因分析

	排污单位基本情况
	（一）排污单位基本信息
	单位名称
	北京化学试剂研究所有限责任公司
	否 
	

	
	
	注册地址
	北京市大兴区安定镇安定南街1号
	否 
	

	
	
	邮政编码
	102607
	否 
	

	
	
	生产经营场所地址
	北京市大兴区安定镇安定南街1号
	否 
	

	
	
	行业类别
	化学试剂和助剂制造
	否 
	

	
	
	生产经营场所中心经度
	116.51399
	否 
	

	
	
	生产经营场所中心纬度
	39.61982
	否 
	

	
	
	组织机构代码
	
	否 
	

	
	
	统一社会信用代码
	9111011510166739XH
	否 
	

	
	
	技术负责人
	钱竹影
	否 
	

	
	
	联系电话
	010-80239116
	否 
	

	
	
	所在地是否属于重点区域
	是
	否 
	

	
	
	主要污染物类别
	
	否 
	

	
	
	主要污染物种类
	
	否 
	

	
	
	大气污染物排放方式
	
	否 
	

	
	
	废水污染物排放规律
	
	否 
	

	
	
	大气污染物排放执行标准名称
	
	否 
	

	
	
	水污染物排放执行标准名称
	
	否 
	

	
	
	设计生产能力
	
	否 
	

	
	
	工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式
	
	否 
	

	
	
	工业固体废物污染防治执行标准名称
	
	否 
	

	
	
	危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)
	
	否 
	

	
	（二）产排污环节、污染物及污染治理设施 
	固体废物
	TS001-危险废物暂存间
	工业固体废物种类及废物代码
	否 
	

	
	
	
	
	产生环节
	否 
	

	
	
	
	
	自行贮存、自行利用/处置设施
	否 
	


注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。
二、企业基本信息
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表2-1 排污单位基本信息 (化学试剂和助剂制造)
	序号
	记录内容
	生产单元
	名称
	数量或内容
	计量单位
	备注

	1
	原料
	分离精制单元
	
	
	
	

	
	
	制备单元
	
	
	
	

	
	
	危险废物暂存间
	
	
	
	

	
	
	成品单元
	
	
	
	

	
	
	生产单元
	硼酸
	0.248
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	丙酮
	52.2
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	甲醇
	5.07
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	硝酸
	3.83
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	无水乙醇
	10
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	乙二醇甲醚
	5.88
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	盐酸
	7.5
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	树脂
	0.495
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	硫酸
	0.48
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	
	异丙醇
	202.8
	t
	全厂全年原辅料总用量。

	
	
	纯水制备
	
	
	
	

	3
	能源消耗
	公用单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	分离精制单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	制备单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	危险废物暂存间
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	成品单元
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	生产单元
	用电量
	
	658082
	KWh
	全厂全年总用量。

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	
	
	纯水制备
	用电量
	
	/
	KWh
	

	
	
	
	蒸汽消耗量
	
	/
	MJ
	

	4
	主要产品
	分离精制单元
	
	
	
	

	
	
	制备单元
	
	
	
	

	
	
	成品单元
	盐酸
	35
	t/a
	设计生产能力

	
	
	
	硝酸
	30
	t/a
	设计生产能力

	
	
	
	丙酮
	150
	t/a
	设计生产能力

	
	
	
	异丙醇
	150
	t/a
	设计生产能力

	
	
	
	浓硫酸
	20
	t/a
	设计生产能力

	
	
	
	乙醇
	100
	t/a
	设计生产能力

	
	
	
	甲醇
	100
	t/a
	设计生产能力

	
	
	
	硼源
	8
	t/a
	设计生产能力

	
	
	生产单元
	
	
	
	

	
	
	纯水制备
	
	
	
	

	5
	运行时间和生产负荷
	公用单元
	正常运行时间
	1824
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	6936
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	26.75
	%
	本单位各类产品年平均生产负荷，不同产品的年平均生产负荷以各产品负荷以全年产量除以设计年产能得到。

	
	
	分离精制单元
	正常运行时间
	1824
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	6936
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	26.75
	%
	本单位各类产品年平均生产负荷，不同产品的年平均生产负荷以各产品负荷以全年产量除以设计年产能得到。

	
	
	制备单元
	正常运行时间
	1824
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	6936
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	26.75
	%
	本单位各类产品年平均生产负荷，不同产品的年平均生产负荷以各产品负荷以全年产量除以设计年产能得到。

	
	
	危险废物暂存间
	正常运行时间
	1824
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	6936
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	26.75
	%
	本单位各类产品年平均生产负荷，不同产品的年平均生产负荷以各产品负荷以全年产量除以设计年产能得到。

	
	
	成品单元
	正常运行时间
	1824
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	6936
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	26.75
	%
	本单位各类产品年平均生产负荷，不同产品的年平均生产负荷以各产品负荷以全年产量除以设计年产能得到。

	
	
	生产单元
	正常运行时间
	1824
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	6936
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	26.75
	%
	本单位各类产品年平均生产负荷，不同产品的年平均生产负荷以各产品负荷以全年产量除以设计年产能得到。

	
	
	纯水制备
	正常运行时间
	1824
	h
	

	
	
	
	非正常运行时间
	0
	h
	

	
	
	
	停产时间
	6936
	h
	

	
	
	
	生产负荷
	26.75
	%
	本单位各类产品年平均生产负荷，不同产品的年平均生产负荷以各产品负荷以全年产量除以设计年产能得到。

	6
	主要产品产量
	分离精制单元
	甲醇
	/
	t
	

	
	
	
	丙酮
	/
	t
	

	
	
	
	硝酸
	/
	t
	

	
	
	
	异丙醇
	/
	t
	

	
	
	
	浓硫酸
	/
	t
	

	
	
	
	盐酸
	/
	t
	

	
	
	
	乙醇
	/
	t
	

	
	
	制备单元
	硝酸
	/
	t
	

	
	
	成品单元
	异丙醇
	181.8
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	
	乙醇
	8.36
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	
	丙酮
	41.6
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	
	硝酸
	3.8
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	
	浓硫酸
	0.259
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	
	甲醇
	4.332
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	
	硼源
	8
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	
	盐酸
	6.65
	t
	最终产品全年总产量

	
	
	生产单元
	硼源
	/
	t
	

	
	
	纯水制备
	硼源
	/
	t
	

	7
	取排水
	公用单元
	工业新鲜水
	0
	t
	全厂全年总量。

	
	
	
	回用水
	0
	t
	全厂全年总量。

	
	
	
	生活用水
	7258
	t
	全厂全年总量。

	
	
	
	废水排放量
	5806.6
	t
	全厂全年总量，废水总排放口无计量设备，填报数值为估计值。

	
	
	分离精制单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	制备单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	危险废物暂存间
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	成品单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	生产单元
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	
	
	纯水制备
	工业新鲜水
	/
	t
	

	
	
	
	回用水
	/
	t
	

	
	
	
	生活用水
	/
	t
	

	
	
	
	废水排放量
	/
	t
	

	8
	污染治理设施计划投资情况
	全厂
	治理设施编号
	/
	
	本年度没有污染治理设施投资计划。

	
	
	
	治理设施类型
	/
	
	本年度没有污染治理设施投资计划。

	
	
	
	开工时间
	/
	
	本年度没有污染治理设施投资计划。

	
	
	
	建设投产时间
	/
	
	本年度没有污染治理设施投资计划。

	
	
	
	计划总投资
	/
	万元
	本年度没有污染治理设施投资计划。

	
	
	
	报告周期内累计完成投资
	/
	万元
	本年度没有污染治理设施投资计划。
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表2-2 燃料分析表
	序号
	生产单元
	工艺名称
	类型
	参数
	单位
	值


三、污染防治设施运行情况

（一）污染治理设施正常运转信息
[image: image7][image: image8]
废水污染治理设施正常运转情况表 
	序号
	设施名称
	设施编号
	参数
	数量
	单位
	备注


废气污染治理设施正常运转情况表 
	序号
	设施名称
	设施编号
	设施类型
	参数
	数量
	单位
	备注


（二）污染治理设施异常运转信息
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表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
	（超标时段）
	故障设施
	故障原因
	各排放因子浓度（mg/m3）
	应对措施

	开始时段-结束时段
	
	
	污染因子
	排放范围
	


（三）结论
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本单位低温有机溶剂釜设备整体密闭，实际无废气治理设施；本单位也没有废水治理设施。 
（四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
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表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
	自动贮存/利用/处置设施编号
	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施
	是否超能力贮存/利用/处置
	是否超种类贮存/利用/处置
	是否超期贮存
	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况
	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因

	危险废物暂存间 - TS001 
	加强对固体废物的管理，建立健全《危险废物收集存放的管理规定》、《污染防治责任管理制度》等相关管理制度。 
	否 
	否 
	否 
	否 
	


四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息
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表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	有效监测数据（小时值）数量
	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放速率(kg/h)
	排放速率有效监测数据数量
	实际排放速率(kg/h)
	超标数据数量
	超标率(%)
	超标原因

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
	序号
	生产设施/无组织排放编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	监测点位/设施
	监测时间
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	是否超标及超标原因

	1
	MF0049
	挥发性有机物
	2
	车间外无组织废气监测点
	20230421
	1.3
	不超标，填报数值是车间外无组织废气监测点浓度最大值

	2
	厂界
	非甲烷总烃
	1.0
	厂界
	20230421
	0.67
	不超标，填报数值是厂界车无组织废气监测点浓度最大值

	
	
	
	1.0
	厂界
	20231027
	0.7
	不超标，填报数值是厂界车无组织废气监测点浓度最大值


注：如排污许可证未许可排放速率，可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/L）
	有效监测数据（日均值）数量
	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）
	超标数据数量
	超标率
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	

	DW001
	氨氮（NH3-N）
	手工 
	45
	2.0
	0.548
	3.28
	1.914
	0
	0
	

	
	悬浮物
	手工 
	400
	2.0
	16.0
	23.0
	19.5
	0
	0
	

	
	动植物油
	手工 
	50
	2.0
	0.06
	0.06
	0.06
	0
	0
	最小值、最大值、平均值均为＜0.06

	
	pH值
	手工 
	6.5-9
	2.0
	7.5
	8.0
	7.75
	0
	0
	计量单位为无量纲。

	
	总磷（以P计）
	手工 
	8.0
	2.0
	0.41
	0.43
	0.42
	0
	0
	

	
	五日生化需氧量
	手工 
	300
	2.0
	10.2
	19.8
	15.0
	0
	0
	

	
	化学需氧量
	手工 
	500
	2.0
	39.0
	52.0
	45.5
	0
	0
	


(二)非正常时段排放信息
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表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
	起止时间
	排放口编号
	污染物种类
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	有效监测数据（小时值）数量
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
	起止时间
	生产设施/无组织排放编号
	监测时间
	污染物种类
	监测次数
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	是否超标及超标原因


注：如排污许可证未许可排放速率，可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
	记录日期
	排放口编号
	污染物种类
	监测设施
	许可排放浓度限值（mg/m3）
	有效监测数据（小时值）数量
	监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）
	超标数据数量
	超标率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	


（三）小结
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一、本单位全年生产期间，各生产设施均正常运转，没有非正常工况发生。 二、本单位没有有组织废气排放口。 三、本单位委托专业监测机构开展无组织废气监测，排污许可证规定的厂界无组织废气监测、车间外的无组织废气监测频次均合规，手工监测期间无组织废气排放浓度均合规。 四、本单位委托专业监测机构开展废水污染物监测，排污许可证规定的各项废水污染物监测频次均合规，手工监测期间废水污染物排放浓度均合规。 五、全年自行监测执行情况均合规、污染物排放浓度均合规。 六、全年没有非正常工况、排污许可证没有特殊时段相关规定，所以无需填写非正常时段排放信息。 
五、台账管理信息

(一)台账管理情况表 

[image: image18]
表5-1 台账管理情况表
	序号
	记录内容
	是否完整
	说明[image: image19][image: image20]

	1
	排污单位应定期记录包括生产、公用单元等的生产设施运行状况并留档保存，至少记录以下 内容: 重点管理排污单位生产运行情况包括生产线名称、生产设施(设备)名称、编码、设计设施 参数、运行设施参数、各生产线累计生产时间、主要产品名称与产量。原辅料:记录名称、消耗量、主要成分含量等。 重点管理排污单位的原辅料管理信息包括名称、时间、采购量、回收量(回收方式)、主要 成分含量。
	是 
	本单位按照排污许可证规定的环境管理台账类型、内容、频次和保存要求开展环境管理台账管理工作。[image: image21][image: image22]

	2
	排污单位应建立危险废物及一般工业固体废物环境管理台账。危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告2016年第7号）等标准及管理文件的相关要求。危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）等标准及管理文件的相关要求。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）等标准及管理文件的相关要求。 1）危险废物 a.危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 b.危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设 施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 c.危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 d.危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。 e.危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
	是 
	本单位按照排污许可证规定的环境管理台账类型、内容、频次和保存要求开展环境管理台账管理工作。[image: image23][image: image24]

	3
	排污单位应定期记录包括生产、公用单元等的生产设施运行状况并留档保存，至少记录以下 内容: 重点管理排污单位生产运行情况包括生产线名称、生产设施(设备)名称、编码、设计设施 参数、运行设施参数、各生产线累计生产时间、主要产品名称与产量。原辅料:记录名称、消耗量、主要成分含量等。 重点管理排污单位的原辅料管理信息包括名称、时间、采购量、回收量(回收方式)、主要 成分含量。 分为正常情况和非正常情况。专用化学产品制造工业排污单位应记录污染治理设施的运行状 态、污染物排放情况、处置设施耗材消耗情况等。污染治理设施运行管理信息还应当包括设备关 键性控制参数，能充分反映治理设施运行管理情况。 a)正常情况 1）无组织废气控制记录措施执行情况 重点管理排污单位无组织废气控制措施包括记录时间、无组织排放源、采取的控 制措施、措施描述等。 b)非正常情况污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、 编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、污染物排放量、排放浓度、排放去向、事件原因、是 否报告、应对措施等。
	是 
	本单位按照排污许可证规定的环境管理台账类型、内容、频次和保存要求开展环境管理台账管理工作。[image: image25][image: image26]

	4
	监测记录包括无组织废气污染物监测、废水污染物监测。 重点管理排污单位废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、时间、监测 方法、监测频次、监测仪器及型号、采样点位、采样方法、进出口污染物监测结果等。 无组织废气监测主要包括生产设施/无组织排放编号、监测日期、监测时间、控制的无组织污 染物监测信息。 排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、HJ819等相关要求执行。
	是 
	本单位按照排污许可证规定的环境管理台账类型、内容、频次和保存要求开展环境管理台账管理工作。[image: image27][image: image28]

	5
	排污单位基本信息：主要包括单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号等。
	是 
	本单位按照排污许可证规定的环境管理台账类型、内容、频次和保存要求开展环境管理台账管理工作。[image: image29][image: image30]

	6
	重点管理排污单位无组织废气控制措施包括记录时间、无组织排放源、采取的控 制措施、措施描述等。采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上为每月记录 1 次。 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单 位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方主管部门有特殊要求的， 从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定。
	是 
	本单位按照排污许可证规定的环境管理台账类型、内容、频次和保存要求开展环境管理台账管理工作。


(二)小结 
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本单位按照排污许可证规定的环境管理台账类型、内容、频次和保存要求开展环境管理台账管理工作。 
六、实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

[image: image32]
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表6-1 废气排放量表

	排放口类型
	排放口编码
	排放口名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	

	其他合计
	挥发性有机物
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	非甲烷总烃
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	全厂合计
	VOCs
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	颗粒物
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	SO2
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	NOx
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	


表6-2 废水排放量表

	排放口类型
	排放方式
	排放口编码
	排放口名称
	污染物
	许可排放量（吨）
	实际排放量（吨）
	备注

	
	
	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	年度合计
	

	一般排放口
	间接排放合计
	悬浮物
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	动植物油
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	化学需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	总磷（以P计）
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	氨氮（NH3-N）
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	
	pH值
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	

	
	
	五日生化需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	全厂间接排放合计
	悬浮物
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	动植物油
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	化学需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	总磷（以P计）
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	氨氮（NH3-N）
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	
	pH值
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	/ 
	

	
	五日生化需氧量
	- 
	- 
	- 
	- 
	/ 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	


注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
（二）超标排放信息

[image: image35]
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

	超标时段
	生产设施编号
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/m3）
	超标原因说明


表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

	超标时段
	排放口编号
	超标污染物种类
	实际排放浓度（折标，mg/L）
	超标原因说明


（三）特殊时段废气污染物排放信息

[image: image36]
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段 
	日期
	废气类型
	排放口编号/设施编号
	污染物种类
	许可日排放量(kg)
	实际日排放量(kg)
	是否超标及超标原因
	备注


冬防等特殊时段 
	月份
	废气类型
	排放口编号/设施编号
	污染物种类
	许可月排放量(t)
	实际月排放量(t)
	是否超标及超标原因
	备注


（四）结论
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本单位没有许可排放量的废气污染物；本单位没有许可排放量的废水污染物。全年无组织废气污染物和废水污染物均达标排放。排污许可证中没有特殊时段的相关规定。 
七、信息公开情况

(一)信息公开情况报表 

[image: image38][image: image39]
表7-1 信息公开情况报表

	序号
	分类
	许可证规定内容
	实际情况
	是否符合排污许可证要求
	备注

	1
	公开方式
	国家排污许可信息公开系统；当地报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式；其他应当公开的平台
	按照排污许可证规定及大兴区生态环境局的相关要求执行 
	是 
	合规 

	
	时间节点
	按照《排污许可管理办法》（试行）、《排污许可管理条例》、《企业环境信息依法披露管理办法》的要求执行
	按照排污许可证规定及大兴区生态环境局的相关要求执行 
	是 
	合规 

	
	公开内容
	1、排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息，包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 2、其他应当公开的内容。
	按照排污许可证规定及大兴区生态环境局的相关要求执行 
	是 
	合规 


(二)小结 
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信息公开工作按照排污许可证规定及大兴区生态环境局的相关要求执行。 
八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

[image: image41]
说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。 
本单位在2023年持续完善内部环境管理体系建设情况，人员保障充分，本单位委托第三方检（监）测机构开展自行监测，并在签署委托协议前对其资质进行确认。 
九、其他排污许可证规定的内容执行情况

[image: image42]
本单位全年按照排污许可证开展相关工作并确保合规执行，按照排污许可证规定履行相关环境保护义务。 
十、其他需要说明的情况
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2023-07-18我单位变更了排污许可证，主要变化内容为：1、技术负责人及联系方式变化。2、根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）的规定补充固废管理信息。 
